Příloha č. 1

**Technická specifikace**

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu

**„Zdvihací zařízení do stravovacího provozu ".**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zařízení | Specifikace | Potvrdit |
| Druh výtahu  | Vertikální plošina s dopravou osob  | ANO |
| Nosnost  | Od 450 kg do 500 kg | ANO |
| Zdvih | Maximálně 2.800 mm | ANO |
| Rychlost  | Minimálně 0,15 m/s | ANO |
| Počet stanic  | 2 neprůchozí | ANO |
| Elektrika přívod | 1PEN 230 V/50 Hz/ jištění 16A | ANO |
| Řízení  | Vnitřní + vnější (přivolat – odeslat) | ANO |
| Zděná šachta rozměry: |  | ANO |
|  šířka  |  SS= 1.440 mm (min. vnitřní)  | ANO |
|  hloubka  |  HS= 1.770 mm (min. vnitřní)  | ANO |
|  prohlubeň výtahové šachty  |  Pr = 600 mm  | ANO |
|  horní přejezd výtahu  |  Hl= min. 2.400 mm (min)  | ANO |
| Pohon | výtahový stroj s elektromagnetickou brzdou, olejové samo-oběžné mazání, motor minimálně 2,2 kW s plynulým rozjezdem a zastavením, přesnost +-5mm (frekvenční měnič), 2x navíjecí buben pro nosná lana, ruční nouzový posun, prohlubeň šachty 250 mm, pohon umístěn v šachtě výtahu (v boční nebo zadní stěně) za montážními dveřmi v dolní stanici | ANO |
| Kabina / neprůchozí  | šířka 980 mm x hloubka 1.600 mm x výška 2.050 mm, provedení kabiny – plechové panely v barvě RAL (plošina vybavena klasickou uzavřenou kabinou), dřevěné nárazové lišty na bocích kabiny a osvětlení stropu bodovkami (dle výběru) o podlaha plošiny duralový plech, velkoplošná tlačítka v líci s povrchem pro 2 stanice, STOP, zvonek, nouzové osvětlení (uvedené ovladače umístěné v profilovaném madle na celou hloubku kabiny) | ANO |
| Dveře šachetní | 2 ks plné s oknem, manuální dveře dvoukřídlé š= 900 mm / úzké průhledové okno v křídle, povrchová úprava dveří a rámů KOMAXIT, opatřeny dveřními uzávěrami zabraňujícími otevření mimo stanici, dveřní bezpečnostní obvod uzávěrek + dveřní doteky, dveřní křídla s okny z bezpečnostního drátoskla, Dveře kabinové 1 ks / světelná závora elektronická celoplošná světelná závora nahrazující kabinové dveře (je povinnou výbavou výtahu) | ANO |
| Elektrické vybavení výtahu | typ: stabilní mikroprocesorovnerez,bině tlačítkové samoobslužné (1x stisk), provedení tabla – nerez, ve stanicích tlačítka přivolat - odeslat (1x stisk) se signálem v jízdě provedení - nerez , ve stanicích magnetický spínač pro zastavování plošiny, šachetní elektroinstalace připravená pro zapojení 2 stanic | ANO |
| Další úkony dodané s plošinou | tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu, projekt a prováděcí dokumentace, doprava na místo stavby a obalový materiál, revize, zaškolení obsluhy | ANO |

Příloha – Výkresy prostor šachty

V ………………………………………….. ………………………………………..

 Podpis statutárního zástupce